**OBRAZAC ZA INFORMATIVNU CIJENU USLUGA**

**NAZIV PONUĐAČA:**

**ADRESA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**BROJ INFORMATIVNE PONUDE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MJESTO I DATUM:**

**Tehnička specifikacija**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Opis usluge | Jedinična mjera | Okivrna količina | Jedinična cijena [KM] | Ukupna cijena [KM] |
| **a) Održavanje fotokopir aparata Ricoh/Nashuatec Aficio MP 1600** |
| 1 | Gumica za povlačenje papira | kom | 2 |  |  |
| 2 | Frikciona podloška | kom | 2 |  |  |
| 3 | Transfer valjak | kom | 1 |  |  |
| 4 | OPC bubanj | kom | 1 |  |  |
| 5 | Brisač bubnja | kom | 1 |  |  |
| 6 | Nabojni valjak | kom | 1 |  |  |
| 7 | Četka nabojnog valjka | kom | 1 |  |  |
| 8 | Teflonski valjak | kom | 1 |  |  |
| 9 | Potisni valjak | kom | 1 |  |  |
| 10 | Ležaj potisnog valjka | kom | 2 |  |  |
| 11 | Termistor | kom | 2 |  |  |
| 12 | Razvijač | kom | 1 |  |  |
| 13 | Popravka aparata | kom | 1 |  |  |
| 14 | Toner | kom | 1 |  |  |
| **b) Održavanje fotokopir aparata Ricoh/Nashuatec Aficio MP201SPF** |
| 1 | Transfer valjak | kom | 1 |  |  |
| 2 | Gumica za povlačenje papira | kom | 1 |  |  |
| 3 | Frikciona podloška | kom | 1 |  |  |
| 4 | Teflonski valjak | kom | 1 |  |  |
| 5 | Potisni valjak | kom | 1 |  |  |
| 6 | Ležaj silikonskog valjka | kom | 2 |  |  |
| 7 | Ležaj teflonskog valjka | kom | 2 |  |  |
| 8 | OPC bubanj | kom | 1 |  |  |
| 9 | Termistor | kom | 1 |  |  |
| 10 | Popravka aparata | kom | 1 |  |  |
| 11 | Toner | kom | 1 |  |  |
|  | **UKUPNO [KM]** |  |  |  |  |
|  | POPUST [KM] |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO S POPUSTOM [KM]** |  |  |  |  |
|  | PDV 17% [KM] |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO S PDV-om [KM]** |  |  |  |  |

**POTPIS I PEČAT PONUĐAČA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Napomene:**

1. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom Obrascu.
2. Svi dijelovi moraju odgovarati navedenim uređajima.
3. Ugrađeni dijelovi moraju imati garanciju minimalno 12 mjeseci.
4. Servisiranje fotokopir aparata mora biti urađeno u roku od 30 dana od upućivanja radnog naloga.